**Załącznik nr 6**

Zamawiający:

**Gmina Mielec**

**Ul. Głowackiego 5**

**39-300 Mielec**

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTU / PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment kruszywa** | **Ilość** | **Cena [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – dostawa, mechaniczne wbudowanie i zawałowanie | 1000t |  |  |
| 2. | Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – dostawa, ręczne wbudowanie i zawałowanie pojedynczych ubytków | 500t |  |  |
| 3. | Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa równiarką samojezdną (szer. nawierzchni do 3,5m) | 6,0km |  |  |
| Razem: |  |
| **Podatek VAT**  |  |
| **Wartość brutto:** |  |

 ………………………………….

 / podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty/